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[bookmark: _Toc242179095]REGULI DE AMENDARE

1. Modificarea prevederilor PIAC-AW-NDT se poate face numai prin amendament.

2. Amendamentul se aprobă prin ordinul general al Directorului Autorității Aeronautice Civile.

3. După aprobarea amendamentului și publicarea ordinului general în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, fiecare deținător al PIAC-AW-NDT va introduce noile pagini emise şi va distruge paginile înlocuite.

4. Se emite o nouă ediție a PIAC-AW-NDT dacă volumul modificărilor depășește 30% din conținutul acesteia. 


[bookmark: _Toc242179096]CAPITOLUL 1. PREVEDERI GENERALE

[bookmark: _Toc242179097]1.1 Scopul 
1.1.1. PIAC-AW-NDT stabilește modul de evaluare și supraveghere de către Autoritatea Aeronautică Civilă a activităților de examinare nedistructivă (NDT) desfășurate în cadrul organizațiilor de întreținere autorizate sau care solicită autorizarea în conformitate cu partea 145.

[bookmark: _Toc241130235][bookmark: _Toc242179098]1.2 Domeniul de aplicare
1.2.1. Prezenta procedură se aplică:
1.2.1.1 organizațiilor de întreținere autorizate sau care solicită autorizarea în conformitate cu partea 145 și care desfășoară ori intenționează să desfășoare activități NDT;
1.2.1.2. subdiviziunilor și inspectorilor AAC implicați în evaluarea și supravegherea activităților respective.
1.2.2. Procedura se aplică:
1.2.2.1. activităților NDT desfășurate în baza categoriei D1 – Inspecții nedistructive;
1.2.2.2. activităților NDT efectuate în cursul lucrărilor de întreținere în cadrul categoriilor A, B sau C, după caz;
1.2.2.3 altor inspecții nedistructive sau specializate pentru care cerințele aplicabile prevăd instruirea, evaluarea competenței și autorizarea personalului.

1.2.3. Cerințele privind calificarea și certificarea personalului NDT se aplică în funcție de natura activității, metoda și tehnica utilizată, indiferent dacă activitatea este efectuată în cadrul categoriei D1 sau în cursul unei lucrări de întreținere.

1.2.4. Pentru inspecțiile specializate sau activitățile efectuate cu instrumente cu citire directă pentru care SM EN 4179:2026 nu impune certificarea NDT, organizația trebuie să asigure instruirea, evaluarea competenței și autorizarea personalului în conformitate cu cerințele și procedurile aplicabile.

1.2.5. Atunci când organizația utilizează personal, facilități sau servicii externe pentru susținerea activităților NDT, aceasta rămâne responsabilă pentru conformarea activităților desfășurate în cadrul autorizării sale.
[bookmark: _Toc242179099]1.3 Noțiuni și abrevieri
1.3.1. În sensul prezentei proceduri, următoarele noțiuni semnifică:
1.3.1.1. examinare nedistructivă (NDT – Non-Destructive Testing) – termen utilizat în prezenta procedură pentru activitățile de examinare nedistructivă. În sensul SM EN 4179:2026, termenii NDT, NDI (Non-Destructive Inspection) și NDE (Non-Destructive Evaluation) sunt considerați echivalenți.
1.3.1.2. angajator (employer) – organizația care angajează sau contractează serviciile uneia sau mai multor persoane care efectuează activități NDT. În sensul SM EN 4179:2026, în această noțiune sunt incluse și persoanele care desfășoară activitate independentă.
1.3.1.3. calificare (qualification) – ansamblul aptitudinilor, instruirii, cunoștințelor, examinărilor, experienței și capacității vizuale necesare unei persoane pentru a îndeplini în mod corespunzător atribuțiile aferente unui anumit nivel NDT.
1.3.1.4. certificare NDT (certification) – declarația scrisă a angajatorului prin care se confirmă că o persoană îndeplinește cerințele aplicabile ale SM EN 4179:2026.
1.3.1.5. autorizare individuală NDT (operating approval) – declarația scrisă emisă de angajator, în baza domeniului de certificare al persoanei, prin care aceasta este autorizată să execute sarcini NDT definite. Autorizarea poate fi condiționată de efectuarea unei instruiri specifice lucrării sau sarcinii.
1.3.1.6. procedură scrisă (written practice) – documentul care descrie cerințele și metodologia angajatorului pentru controlul și administrarea procesului de calificare și certificare a personalului NDT.
1.3.1.7. Nivel 3 responsabil (Responsible Level 3) – persoana certificată Nivel 3 și desemnată de angajator, având responsabilitatea și autoritatea generală pentru asigurarea îndeplinirii cerințelor SM EN 4179:2026 și pentru a acționa în numele angajatorului în domeniul calificării și certificării NDT.
1.3.1.8. examinator (Examiner) – persoana certificată Nivel 3 conform SM EN 4179:2026 și desemnată de Responsible Level 3 pentru administrarea integrală sau parțială a procesului de calificare în metoda/metodele NDT pentru care examinatorul este certificat.
1.3.1.9. instructor (Instructor) – persoana desemnată sau acceptată de Responsible Level 3 ori de examinator pentru furnizarea instruirii formale și care, după caz, poate fi desemnată pentru efectuarea instruirii la locul de muncă a personalului NDT.
1.3.1.10. agenție externă (outside agency) – companie sau organizație independentă de angajator care furnizează servicii NDT pentru implementarea cerințelor SM EN 4179:2026, cum ar fi instruirea și examinarea personalului NDT. În sensul standardului, noțiunea poate include NANDTB, consultanți și persoane care desfășoară activitate independentă.
1.3.1.11. program recunoscut de calificare NDT (recognized NDT qualification program) – program de calificare NDT recunoscut de NANDTB relevant sau de autoritatea de reglementare ca îndeplinind cerințele EN 4179/NAS410 privind instruirea și/sau experiența și/sau examinarea.
1.3.1.12. National Aerospace NDT Board (NANDTB) – organizație aerospațială independentă care reprezintă industria aerospațială a unui stat, constituită de contractanții principali participanți și recunoscută de autoritățile naționale competente pentru furnizarea sau susținerea serviciilor de calificare și/sau examinare NDT în conformitate cu Anexa C la SM EN 4179:2026.
1.3.1.13. metodă NDT (method) – una dintre disciplinele examinării nedistructive în cadrul căreia pot exista diferite tehnici, de exemplu examinarea ultrasonică sau radiografică.
1.3.1.14. tehnică NDT (technique) – categorie în cadrul unei metode NDT, definită în procedura scrisă a angajatorului.
1.3.1.15. procedură NDT (procedure) – instrucțiune generală scrisă care descrie modul de desfășurare a unui anumit proces și care constituie baza pentru elaborarea instrucțiunilor de lucru NDT.
1.3.1.16. instrucțiune de lucru NDT (work instruction) – document care stabilește tehnica NDT și parametrii de examinare aplicabili unei componente, unui grup de piese sau unui ansamblu specific; în practica industriei, asemenea documente pot fi denumite și technique sheets sau data cards.
1.3.1.17. instrument cu citire directă (direct readout instrument) – instrument care afișează direct măsurători în unități dimensionale/electrice sau rezultate de tip „acceptat/neacceptat” și care nu necesită cunoștințe ori aptitudini speciale pentru configurarea examinării sau ajustarea parametrilor necesari obținerii măsurării.

1.3.2. Noțiunile care nu sunt definite în prezenta procedură se utilizează în sensul stabilit de partea 145, SM EN 4179:2026 și celelalte acte normative și documente de referință aplicabile.

1.3.3. Abrevieri

AAC – Autoritatea Aeronautică Civilă (Civil Aviation Authority);
AMO – organizație de întreținere autorizată (Approved Maintenance Organisation);
D1 – Inspecții nedistructive (Non-Destructive Inspection);
MOE – Manualul de prezentare al organizației de întreținere (Maintenance Organisation Exposition);
NANDTB – Comitetul Național Aerospațial pentru Examinări Nedistructive  (National Aerospace NDT Board);
NDT – examinare nedistructivă (Non-Destructive Testing);
OJT – instruire la locul de muncă (On-the-Job Training).	Comment by Marian Buțcu: Civil Aviation Authority
ET – examinare cu curenți turbionari (Eddy Current Testing);
IRT – examinare prin termografie în infraroșu (Infrared Thermography Testing);
MT – examinare cu particule magnetice (Magnetic Particle Testing);
PT – examinare cu lichide penetrante (Penetrant Testing);
RT – examinare radiografică (Radiographic Testing);
ST – examinare prin shearografie (Shearography Testing);
UT – examinare ultrasonică (Ultrasonic Testing).
[bookmark: _Toc242179100]1.4 Documente de referință 
1.4.1. Prezenta procedură se aplică în corelare cu următoarele acte normative, standarde și documente:
a) Codul aerian al Republicii Moldova nr. 301/2017, cu modificările ulterioare;
b) Hotărârea Guvernului nr. 465/2025 pentru aprobarea Regulamentului privind continuitatea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea organizațiilor și a personalului cu atribuții în domeniu, în special anexa nr. 2 – partea 145; 
c) Mijloacele acceptabile de conformare (AMC) și materialele de îndrumare (GM) aferente părții 145, în special cele aferente pct. 145.A.30(f) privind personalul care efectuează examinări nedistructive și alte activități specializate;
d) SM EN 4179:2026 – Seria aerospațială. Calificarea și autorizarea personalului pentru examinări nedistructive.  
e) PIAC-AW-145 – Procedura de autorizare și supraveghere a organizațiilor de întreținere partea 145, ediția în vigoare.

1.4.2. Standarde tehnice conexe
În măsura în care sunt invocate de SM EN 4179:2026 sau sunt aplicabile activității evaluate, se utilizează și următoarele standarde:
a) EN ISO 9712 – Examinări nedistructive. Calificarea și certificarea personalului NDT;
b) EN ISO 18490:2015 – Examinări nedistructive. Evaluarea acuității vizuale a personalului NDT;
c) NAS410 – NAS Certification & Qualification of Nondestructive Test Personnel.

1.4.3. Documente AAC
În procesul de evaluare și supraveghere se utilizează, după caz, formularele, procedurile interne și alte documente AAC aplicabile procesului de autorizare și supraveghere a organizațiilor partea 145.
1.4.4. Documentele prevăzute la pct. 1.4 se utilizează în edițiile și reviziile aplicabile la data efectuării evaluării, cu excepția cazurilor în care prezenta procedură indică în mod expres o ediție determinată.

[bookmark: _Toc242179101]CAPITOLUL 2. PRINCIPII GENERALE PRIVIND ACTIVITĂȚILE NDT
	
[bookmark: _Toc242179102]2.1. Domeniul activităților NDT
2.1.1. Prezenta Procedură și Instrucțiune Aeronautică Civilă PIAC-AW-NDT stabilește modul de evaluare și supraveghere de către AAC a activităților de NDT desfășurate în cadrul organizațiilor de întreținere autorizate sau care solicită autorizarea în conformitate cu partea 145. 
2.1.2. Procedura se aplică evaluării activităților NDT în cadrul:
2.1.2.1 autorizării inițiale a organizației partea 145;
2.1.2.2. modificării autorizării sau a capabilității NDT;
2.1.2.3. supravegherii continue a organizației. 
2.1.3. Evaluarea NDT efectuată de AAC are ca obiect, după caz:
2.1.3.1 domeniul activităților NDT și metodele/tehnicile utilizate;
2.1.3.2. procedura internă scrisă privind calificarea și certificarea personalului NDT;
2.1.3.3. Nivelul 3 responsabil și acoperirea necesară prin personal Level 3;
2.1.3.4. sistemul de calificare, certificare și autorizare de lucru a personalului NDT;
2.1.3.5. procedurile și instrucțiunile de lucru NDT;
2.1.3.6. facilitățile, echipamentele, materialele și datele tehnice aplicabile;
2.1.3.7. efectuarea și documentarea lucrărilor NDT și trasabilitatea înregistrărilor;
2.1.3.8. utilizarea agențiilor externe și, după caz, a activităților contractate sau subcontractate.
2.1.4. Evaluarea efectuată de AAC privește conformarea sistemului NDT și capabilitatea organizației și nu substituie responsabilitățile angajatorului, ale Nivelului 3 responsabil, ale examinatorului sau ale altor persoane implicate în procesul de calificare și certificare NDT.

2.1.5. AAC nu califică și nu certifică individual personalul NDT și nu emite autorizări de lucru (operating approvals) în sensul SM EN 4179:2026.
[bookmark: _Toc242179103]2.2 Încadrarea activităților NDT
2.2.1. În sensul prezentei proceduri, activitățile NDT pot fi desfășurate:
2.2.1.1. în cadrul categoriei D1 – Inspecții nedistructive, pentru metodele NDT incluse în domeniul de autorizare al organizației;
2.2.1.2. în cursul lucrărilor de întreținere desfășurate în cadrul categoriilor A, B sau C, atunci când activitatea NDT constituie parte integrantă a lucrării de întreținere și este efectuată în limitele capabilității organizației;
2.2.1.3. sub forma altor inspecții sau activități specializate, pentru care cerințele aplicabile impun instruirea, evaluarea competenței și autorizarea corespunzătoare a personalului.
Formularul 2 AAC identifică expres categoria D1 – Inspecții nedistructive și solicită indicarea metodei/metodelor NDT. 

2.2.2. Organizația trebuie să identifice în MOE, după caz, activitățile NDT desfășurate, metodele și tehnicile aplicabile, domeniul și limitările capabilității, locațiile în care acestea sunt efectuate și procedurile utilizate;

2.2.3. Efectuarea unei activități NDT în cursul unei lucrări de întreținere, fără deținerea categoriei D1 pentru activitatea respectivă, nu înlătură responsabilitatea organizației de respectarea cerințelor aplicabile privind:
2.2.3.1. calificarea și autorizarea personalului;
2.2.3.2. procedurile și instrucțiunile de lucru;
2.2.3.3. facilitățile, echipamentele, materialele și datele tehnice;
2.2.3.4. înregistrarea și trasabilitatea rezultatelor.

2.2.4. Pentru inspecțiile specializate efectuate cu instrumente cu citire directă, pentru care SM EN 4179:2026 nu impune certificarea NDT, organizația trebuie să asigure că personalul este instruit, evaluat din punct de vedere al competenței și autorizat corespunzător pentru sarcinile atribuite.

2.2.5. Încadrarea unei activități se stabilește în funcție de natura activității, metoda și tehnica utilizată, cerințele datelor de întreținere aplicabile și domeniul de autorizare al organizației;

2.2.6. Pentru activitățile NDT desfășurate în baza categoriei D1, punerea în serviciu se efectuează de personalul de certificare pentru servicii specializate autorizat de organizație, utilizând Formularul 1 AAC sau un alt document de punere în serviciu, altul decât certificatul de punere în serviciu al aeronavei, definit în MOE și aprobat de AAC, în conformitate cu pct. 145.A.50.

[bookmark: _Toc242179104]2.3. Sistemul de calificare și certificare a personalului NDT
2.3.1. Organizația este responsabilă pentru stabilirea, implementarea și menținerea sistemului de calificare și certificare a personalului NDT și, atunci când este gestionată separat, a autorizării de lucru NDT, în conformitate cu cerințele aplicabile și cu SM EN 4179:2026;

2.3.2. Organizația trebuie să elaboreze și să mențină o procedură internă scrisă privind calificarea și certificarea personalului NDT (Written Practice), aprobată de Nivelul 3 responsabil, care să descrie sistemul de calificare, certificare, recertificare și control al personalului NDT în conformitate cu SM EN 4179:2026;

2.3.3. Organizația trebuie să desemneze în scris un Nivel 3 responsabil (Responsible Level 3), calificat și certificat în conformitate cu SM EN 4179:2026, care să asigure administrarea și controlul general al sistemului de calificare și certificare NDT.
Nivelul 3 responsabil trebuie să fie certificat Nivelul 3 în una sau mai multe metode NDT și să exercite controlul asupra programului de instruire și examinare, inclusiv asupra desemnării sau aprobării examinatorilor, instructorilor și agențiilor externe. 
2.3.4. Funcțiile tehnice specifice Nivelului 3 pot fi exercitate numai pentru metodele pentru care persoana este certificată. Pentru metodele neacoperite de certificarea Nivelului 3 responsabil, organizația trebuie să asigure, după caz, suportul tehnic și funcțiile de examinare prin personal Nivel 3 certificat în metoda aplicabilă. Examinatorii pot administra examinările numai pentru metodele și în limitele desemnării pentru care sunt calificați și autorizați conform procedurii interne scrise;
2.3.5. Organizația poate utiliza agenții externe pentru instruire, examinare, calificare, pentru exercitarea funcției de Nivel 3 responsabil sau pentru alte funcții Nivel 3, cu condiția ca adecvarea acestora pentru funcțiile atribuite să fie evaluată și documentată în conformitate cu SM EN 4179:2026.
Utilizarea unei agenții externe nu transferă responsabilitatea angajatorului pentru certificarea și autorizarea propriului personal. Agenția externă poate participa la calificare, dar nu poate certifica personalul în locul angajatorului;

2.3.6. Atunci când instruirea, examinarea sau alte elemente ale procesului de calificare sunt realizate de o agenție externă, Nivelul 3 responsabil trebuie să verifice că serviciile furnizate corespund cerințelor organizației și să stabilească, după caz, cerințele suplimentare necesare;

2.3.7. În scopul conformării cu AMC 145.A.30(f) pct. 4, procesul de examinare aferent calificării personalului NDT trebuie să se desfășoare sub controlul general al unui National Aerospace NDT Board (NANDTB) acceptat de AAC. Examinările sunt efectuate de persoane sau organizații aflate sub controlul general al respectivului NANDTB, în limitele domeniului pentru care acestea sunt recunoscute;

2.3.8. În lipsa unui NANDTB național în Republica Moldova, AAC desemnează sau acceptă, după caz, utilizarea unui NANDTB dintr-un alt stat. Organizația Partea 145 trebuie să se asigure că examinările aferente calificării personalului NDT sunt efectuate de persoane sau organizații aflate sub controlul general al NANDTB acceptat de AAC și să păstreze dovezile privind acest control și domeniul de examinare aplicabil;

2.3.9. Utilizarea unui NANDTB sau a unei agenții externe nu transferă responsabilitatea angajatorului pentru calificarea, certificarea și, după caz, autorizarea de lucru a personalului NDT, în conformitate cu EN 4179:2026 și cu procedura internă scrisă a organizației privind calificarea și certificarea personalului NDT. Certificatele, calificările sau alte documente emise de un NANDTB, de o agenție externă ori în cadrul unui program de calificare recunoscut nu substituie certificarea emisă de angajator.
[bookmark: _Toc242179105]2.4. Rolul AAC
2.4.1. AAC evaluează conformarea și capabilitatea organizației de a desfășura activități NDT în cadrul proceselor de autorizare inițială, modificare a autorizării și supraveghere continuă, în conformitate cu partea 145 și PIAC-AW-145.
2.4.2. În cadrul evaluării activităților NDT, AAC verifică, după caz:
2.4.2.1. domeniul și metodele NDT pentru care organizația solicită sau deține autorizarea;
2.4.2.2. prevederile MOE și procedura internă scrisă privind calificarea și certificarea personalului NDT (Written Practice);
2.4.2.3. desemnarea Nivelului 3 responsabil și asigurarea acoperirii corespunzătoare pentru metodele NDT utilizate;
2.4.2.4. sistemul de calificare, certificare și recertificare a personalului NDT și, atunci când este gestionată separat, autorizarea de lucru NDT;
2.4.2.5. procedurile și instrucțiunile de lucru NDT;
2.4.2.6. facilitățile, echipamentele, materialele și datele tehnice necesare;
2.4.2.7. înregistrările și trasabilitatea activităților NDT;
2.4.2.8. utilizarea NANDTB acceptat de AAC și controlul agențiilor externe și, după caz, al activităților contractate sau subcontractate;
2.4.2.9. implementarea practică a sistemului și procedurilor NDT.

2.4.3. În scopul evaluării, AAC poate examina documente și înregistrări, intervieva personalul relevant, observa desfășurarea activităților NDT și, atunci când este necesar pentru confirmarea capabilității organizației, solicita demonstrarea practică a unei activități NDT.

2.4.4. Evaluarea efectuată de AAC nu constituie un proces de calificare sau certificare individuală a personalului NDT. AAC nu îndeplinește funcțiile angajatorului, ale Nivelului 3 responsabil, ale examinatorului sau ale instructorului și nu emite certificări NDT ori autorizări de lucru NDT (operating approvals) pentru personalul organizației în sensul SM EN 4179:2026.

2.4.5. Acceptarea de către AAC a unui NANDTB sau a utilizării unei agenții externe nu constituie certificarea individuală a personalului NDT de către AAC și nu transferă responsabilitățile angajatorului.

2.4.6. Evaluarea sau aprobarea acordată de AAC nu transferă responsabilitatea organizației pentru menținerea conformării și executarea corectă a activităților NDT.

[bookmark: _Toc242179106]CAPITOLUL 3. PROCESUL DE EVALUARE A ACTIVITĂȚILOR NDT DE CĂTRE AAC

[bookmark: _Toc242179107]3.1. Inițierea evaluării și documentația necesară
3.1.1. Evaluarea activităților NDT se efectuează în cadrul procesului de autorizare inițială, modificare a autorizării sau supraveghere continuă a organizației partea 145, în conformitate cu PIAC-AW-145;

3.1.2. Organizația trebuie să pună la dispoziția AAC documentele și informațiile relevante pentru evaluarea activităților NDT, în funcție de obiectul și amploarea evaluării. Verificarea preliminară a documentației se efectuează utilizând anexa nr. 1 – Fișa de verificare preliminară a documentației NDT.
În cadrul evaluării generale partea 145, AAC poate solicita documente suplimentare necesare stabilirii conformării documentației cu cerințele aplicabile. 

3.1.3. Documentația supusă evaluării poate include, după caz:
3.1.3.1. prevederile relevante ale MOE privind activitățile NDT și domeniul de autorizare solicitat sau aprobat;
3.1.3.2. procedura internă scrisă privind calificarea și certificarea personalului NDT;
3.1.3.3. documentele privind desemnarea și calificarea RL3 și, după caz, ale personalului Nivel 3 și ale examinatorilor utilizați pentru acoperirea funcțiilor tehnice și de examinare aferente metodelor NDT;
3.1.3.4. lista personalului NDT, cu indicarea nivelului, metodei, tehnicii și domeniului de autorizare de lucru;
3.1.3.5. procedurile și instrucțiunile de lucru NDT;
3.1.3.6. informațiile privind facilitățile, echipamentele, materialele și datele tehnice utilizate;
3.1.3.7. documentele privind NANDTB acceptat de AAC și/sau agențiile externe utilizate pentru instruire, examinare, calificare ori funcții Nivel 3, inclusiv domeniul serviciilor furnizate și dovezile privind controlul aplicabil;
3.1.3.8. documentele privind activitățile NDT contractate sau subcontractate, după caz;
3.1.3.9. alte documente și înregistrări considerate necesare de AAC pentru confirmarea conformării și capabilității organizației.

3.1.4. Amploarea evaluării se stabilește de AAC în funcție de domeniul și complexitatea activităților NDT, natura modificării evaluate, locațiile și facilitățile implicate, istoricul de conformare al organizației și alte elemente relevante pentru evaluarea capabilității. În cazul unei modificări, evaluarea poate fi limitată la elementele și interfețele afectate, atunci când AAC dispune de suficiente dovezi privind menținerea conformării celorlalte elemente ale sistemului NDT;

3.1.5. În cazul în care documentația prezentată este incompletă sau nu permite evaluarea conformării, AAC poate solicita organizației documente, informații sau clarificări suplimentare înainte de continuarea procesului de evaluare.

[bookmark: _Toc242179108]3.2. Analiza documentară
3.2.1. Analiza documentară se efectuează de inspectorul sau echipa de evaluare AAC, după caz, în scopul verificării conformării sistemului și documentației NDT cu cerințele părții 145, SM EN 4179:2026, prezenta procedură și procedurile declarate de organizație în MOE;

3.2.2. În cadrul analizei documentare se verifică, după caz:
3.2.2.1 concordanța domeniului și a metodelor NDT solicitate sau aprobate cu prevederile MOE;
3.2.2.2. procedura internă scrisă privind calificarea și certificarea personalului NDT (Written Practice);
3.2.2.3. desemnarea și calificarea RL3, asigurarea funcțiilor tehnice prin personal Nivel 3 certificat pentru metodele aplicabile și desemnarea examinatorilor pentru funcțiile de examinare;
3.2.2.4. sistemul de calificare, certificare, recertificare și autorizare de lucru a personalului NDT;
3.2.2.5. procedurile și instrucțiunile de lucru aplicabile metodelor și tehnicilor NDT;
3.2.2.6. facilitățile, echipamentele, materialele și datele tehnice necesare desfășurării activităților NDT;
3.2.2.7. sistemul de înregistrare și trasabilitate a activităților NDT;
3.2.2.8. utilizarea și controlul agențiilor externe și, după caz, al activităților contractate sau subcontractate.

3.2.3. Evaluarea elementelor prevăzute la pct. 3.2.2 se efectuează utilizând anexa nr. 2 – Lista de verificare AAC pentru evaluarea activităților NDT. Inspectorul AAC poate extinde verificarea și poate solicita documente sau dovezi suplimentare atunci când acestea sunt necesare pentru stabilirea conformării.

3.2.4. Conformarea documentară nu constituie, prin ea însăși, confirmarea finală a capabilității organizației de a desfășura activitățile NDT evaluate. Pentru autorizarea inițială a unei capabilități NDT, acordarea inițială a categoriei D1 sau introducerea unei noi metode NDT, evaluarea AAC include verificarea implementării la facilitățile/locațiile relevante și, după caz, demonstrarea practică. Pentru modificări ulterioare și supraveghere continuă, AAC stabilește necesitatea unui audit suplimentar în funcție de natura modificării, risc și dovezile disponibile.

3.2.5. Neconformitățile identificate în cadrul analizei documentare se documentează și se comunică organizației prin Formularul 6 AAC – Partea 4 „Lista neconformităților”, în conformitate cu PIAC-AW-145.
[bookmark: _Toc242179109]3.3. Auditul și demonstrarea practică a capabilității NDT
3.3.1. În funcție de tipul evaluării, rezultatul analizei documentare, domeniul NDT și complexitatea activităților, AAC verifică implementarea efectivă a cerințelor aplicabile la facilitățile și locațiile în care organizația desfășoară sau intenționează să desfășoare activitățile NDT.

3.3.2. În cadrul auditului, AAC verifică, prin examinarea unor cazuri și elemente selectate, după caz:
3.3.2.1. personalul NDT și domeniul certificărilor și autorizărilor de lucru deținute;
3.3.2.2. Nivelul 3 responsabil și acoperirea necesară prin personal Nivel 3 sau examinatori;
3.3.2.3. facilitățile și condițiile de mediu;
3.3.2.4. echipamentele, sculele, materialele și mijloacele de referință utilizate;
3.3.2.5. disponibilitatea și actualitatea datelor tehnice, procedurilor și instrucțiunilor de lucru;
3.3.2.6. aplicarea procedurilor NDT în activitatea curentă;
3.3.2.7. înregistrările lucrărilor efectuate și trasabilitatea acestora;
3.3.2.8. activitățile realizate prin agenții externe, organizații contractate sau subcontractanți, după caz.

3.3.3. În scopul confirmării capabilității NDT, inspectorii AAC pot, după caz:
3.3.3.1. intervieva Nivelul 3 responsabil și personalul NDT;
3.3.3.2. observa efectuarea unei activități NDT;
3.3.3.3. verifica utilizarea echipamentelor, materialelor, procedurilor și instrucțiunilor de lucru;
3.3.3.4. solicita demonstrarea practică a aplicării unei metode sau tehnici NDT incluse în domeniul evaluat.

3.3.4. Demonstrarea practică solicitată de AAC are ca scop verificarea implementării procedurilor și confirmarea capabilității organizației și nu constituie examinare practică în scopul calificării sau certificării individuale a personalului NDT și nu înlocuiește examinările prevăzute de SM EN 4179:2026;

3.3.5. În cazul evaluării unei modificări, AAC poate finaliza evaluarea fără efectuarea unui audit suplimentar la facilitățile organizației atunci când analiza documentară și dovezile disponibile sunt suficiente pentru confirmarea menținerii conformării și a capabilității NDT. Atunci când modificarea afectează domeniul de autorizare, facilitățile, locațiile, procedurile sau capabilitatea organizației, AAC poate solicita efectuarea unui audit și, după caz, a unei demonstrații practice.

[bookmark: _Toc242179110]3.4. Neconformități și concluzia evaluării
3.4.1. Neconformitățile identificate în cadrul evaluării NDT se documentează, se comunică și se gestionează în conformitate cu partea 145, PIAC-AW-145 și procedurile interne AAC aplicabile.
Formularul 6 AAC prevede înregistrarea constatărilor de nivel 1 și 2, statutul remedierii și transmiterea în scris către organizație a constatărilor neremediate pentru acțiuni corective;

3.4.2. Pentru neconformitățile identificate, organizația trebuie să stabilească și să implementeze corecțiile și acțiunile corective necesare, în termenele stabilite de AAC, și să prezinte dovezile obiective corespunzătoare;

3.4.3. AAC verifică implementarea și eficacitatea măsurilor corective și închide neconformitățile numai după ce organizația demonstrează restabilirea conformării cu cerințele aplicabile.
3.4.4. La finalizarea evaluării, inspectorul sau echipa de evaluare AAC stabilește dacă organizația demonstrează conformarea și capabilitatea necesare pentru desfășurarea activităților NDT evaluate, inclusiv, după caz, metodele, tehnicile, limitările și locațiile aferente;

3.4.5. Concluzia evaluării NDT se consemnează în documentele de evaluare aplicabile și constituie parte a procesului de autorizare inițială, modificare a autorizării sau supraveghere continuă a organizației partea 145;

3.4.6. În cazul în care conformarea și capabilitatea sunt demonstrate numai pentru o parte a domeniului evaluat, concluzia evaluării trebuie să identifice în mod clar metodele, tehnicile, limitările, locațiile sau activitățile pentru care acestea au fost demonstrate.

[bookmark: _Toc242179111]CAPITOLUL 4. MODIFICAREA ȘI SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂȚILOR NDT

[bookmark: _Toc242179112]4.1 Modificarea domeniului sau a capabilității NDT
4.1.1. Modificările care afectează domeniul sau capabilitatea NDT a organizației se gestionează în conformitate cu partea 145, PIAC-AW-145 și procedura aprobată în MOE;

4.1.2. În cadrul procesului de modificare a autorizării, evaluarea NDT de către AAC se efectuează, după caz, pentru modificările care afectează:
4.1.2.1. acordarea sau eliminarea categoriei D1 – Inspecții nedistructive;
4.1.2.2. introducerea sau eliminarea unei metode NDT din domeniul D1;
4.1.2.3. limitările sau capabilitatea tehnică aferentă activităților NDT, atunci când acestea afectează domeniul de autorizare sau informațiile aprobate prin MOE;
4.1.2.4. activitățile NDT efectuate în cursul lucrărilor de întreținere, atunci când modificarea afectează MOE, capabilitatea declarată sau alte elemente supuse evaluării ori aprobării AAC;
4.1.2.5. locațiile, facilitățile, echipamentele, personalul, procedurile NDT, RL3, sistemul de examinare, NANDTB sau agențiile externe utilizate, atunci când modificarea acestora afectează autorizarea, capabilitatea NDT sau conformarea cu cerințele aplicabile.

4.1.3. Amploarea evaluării unei modificări se stabilește în funcție de natura și impactul acesteia și poate fi limitată la documentele, resursele și procesele afectate, dacă AAC dispune de suficiente dovezi privind menținerea conformării celorlalte elemente ale sistemului NDT;

4.1.4. Modificările care necesită aprobare prealabilă nu pot fi implementate înainte de finalizarea procesului de evaluare și aprobarea acestora de către AAC, în conformitate cu partea 145 și PIAC-AW-145;

4.1.5. Modificările care nu necesită aprobare prealabilă se gestionează de organizație în conformitate cu procedura aprobată în MOE și cu PIAC-AW-145 și pot fi verificate de AAC în cadrul supravegherii continue. 

[bookmark: _Toc242179113]4.2 Supravegherea continuă
4.2.1. Menținerea conformării și a capabilității NDT se verifică de AAC în cadrul supravegherii continue a organizației partea 145, în conformitate cu PIAC-AW-145 și planul de supraveghere aplicabil.

4.2.2. Supravegherea activităților NDT se efectuează prin verificarea unor cazuri și elemente relevante selectate din sistem, acordându-se atenție, după caz:
4.2.2.1. menținerii domeniului și capabilității NDT aprobate;
4.2.2.2. valabilității calificărilor, certificărilor și autorizărilor de lucru ale personalului NDT;
4.2.2.3. menținerii acoperirii prin Nivelul 3 responsabil și personalul Nivelul 3 necesar;	Comment by Marian Buțcu: Nivelul 3
4.2.2.4. implementării procedurii interne scrise NDT (Written Practice) și a procedurilor NDT;
4.2.2.5. disponibilității și stării corespunzătoare a facilităților, echipamentelor, materialelor și datelor tehnice;
4.2.2.6. lucrărilor NDT efectuate și trasabilității înregistrărilor;
4.2.2.7. activităților realizate prin agenții externe, organizații contractate sau subcontractanți.

4.2.3. Frecvența, profunzimea și amploarea verificărilor selectate în cadrul supravegherii pot fi ajustate de AAC în funcție de risc, complexitatea activităților, modificările intervenite, istoricul de conformare, schimbarea RL3, utilizarea unor noi agenții externe/NANDTB, situația recertificărilor și eventualele neconformități NDT repetitive;

4.2.4. În cazul în care organizația nu dispune de facilitățile, echipamentele, sculele, materialele, datele tehnice sau personalul necesar pentru efectuarea unei activități NDT, aceasta nu trebuie să efectueze activitatea respectivă până la restabilirea condițiilor necesare. În cazul în care situația constituie o modificare care afectează autorizarea, organizația aplică prevederile privind modificările organizației stabilite de partea 145 și PIAC-AW-145;

4.2.5. Neconformitățile identificate în cadrul supravegherii activităților NDT și măsurile aplicabile se gestionează în conformitate cu partea 145 și PIAC-AW-145.




















[bookmark: _Toc242179114]ANEXA nr. 1 FIȘA DE VERIFICARE PRELIMINARĂ A DOCUMENTAȚIEI NDT

	A. DATE GENERALE PRIVIND EVALUAREA


	Denumirea organizației
	

	Referința autorizării
	MD.145.________ / solicitant

	Referința dosarului / SIA GEAP (după caz)
	

	Tipul evaluării
	☐ Autorizare inițială    ☐ Modificare    ☐ Supraveghere continuă

	Codul/referința auditului/evaluării
	

	Locația evaluată
	

	Data/perioada evaluării
	

	MOE – ediția/revizia
	

	Procedura internă scrisă privind calificarea și certificarea personalului NDT (Written Practice) – ediția/revizia
	



	B. DOMENIUL NDT


	Situația existentă	Comment by Marian Buțcu: Recomand de unit elementele evidențiate
	☐ Nu deține activități NDT aprobate    ☐ D1 – Inspecții nedistructive
☐ NDT în cursul lucrărilor de întreținere A/B/C    ☐ Alte inspecții specializate

	Metode NDT existente
	☐ ET   ☐ PT   ☐ MT   ☐ RT   ☐ ST   ☐ IRT   ☐ UT

	Altele
	______________________________________________



	Domeniul solicitat / modificat
	☐ Acordare D1    ☐ Extindere D1    ☐ Reducere D1
☐ Introducere/modificare NDT în cursul întreținerii    ☐ Modificare locație/facilitate
☐ Modificare capabilitate    ☐ Altă modificare: __________________________

	Metode solicitate / modificate
	☐ ET   ☐ PT   ☐ MT   ☐ RT   ☐ ST   ☐ IRT   ☐ UT   ☐ Altele: __________



	Limitări / tehnici / produse / locații relevante:

	________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________



	C. ECHIPA AAC


	Funcția
	Numele și prenumele
	Semnătura

	Inspector desemnat / șeful echipei de evaluare
	
	

	Inspector 
	
	

	Inspector
	
	



	D. VERIFICAREA DOCUMENTAȚIEI

	Mod de completare: C – Complet; NC – Necesită completare; N/A – neaplicabil. În coloana „Dovezi/observații” se indică documentul, revizia, pagina, înregistrarea sau altă dovadă obiectivă verificată.



	Nr.
	Document / informație
	Revizia / data
	Rezultat
	Dovezi / observații

	1
	MOE – secțiunile aplicabile activităților NDT
	
	☐ C ☐ NC ☐ N/A
	

	2
	Domeniul NDT solicitat/modificat, inclusiv metodele, tehnicile, limitările și locațiile aplicabile
	
	☐ C ☐ NC ☐ N/A
	

	3
	Procedura internă scrisă privind calificarea și certificarea personalului NDT (Written Practice)
	
	☐ C ☐ NC ☐ N/A
	

	4
	Desemnarea Nivelului 3 responsabil (Responsible Level 3) și documentele privind certificarea și domeniul acestuia
	
	☐ C ☐ NC ☐ N/A
	

	5
	Dovezi privind acoperirea Level 3 pentru toate metodele NDT utilizate
	
	☐ C ☐ NC ☐ N/A
	

	6
	Lista personalului NDT, cu indicarea nivelului, metodei/tehnicii, certificării și autorizării de lucru (operating approval)
	
	☐ C ☐ NC ☐ N/A
	

	7
	Lista procedurilor și instrucțiunilor de lucru NDT aplicabile
	
	☐ C ☐ NC ☐ N/A
	

	8
	Lista echipamentelor NDT și statutul verificării/calibrării acestora
	
	☐ C ☐ NC ☐ N/A
	

	9
	Date privind facilitățile și locațiile NDT
	
	☐ C ☐ NC ☐ N/A
	

	10
	Date privind agențiile externe, organizațiile contractate sau subcontractanții utilizați pentru activități NDT
	
	☐ C ☐ NC ☐ N/A
	

	11
	NANDTB acceptat de AAC și/sau dovezi privind agențiile externe/programul de examinare utilizat, după caz
	
	☐ C ☐ NC ☐ N/A
	

	12
	Alte documente/dovezi solicitate de AAC, după caz
	
	☐ C ☐ NC ☐ N/A
	



	E. DOCUMENTE / CLARIFICĂRI SUPLIMENTARE SOLICITATE


	Nr.
	Document / clarificare solicitată
	Data solicitării
	Data prezentării
	Statut

	1
	
	
	
	☐ Închis   ☐ Deschis

	2
	
	
	
	☐ Închis   ☐ Deschis

	3
	
	
	
	☐ Închis   ☐ Deschis

	4
	
	
	
	☐ Închis   ☐ Deschis



	F. CONCLUZIA VERIFICĂRII PRELIMINARE

	☐ Documentația prezentată este suficientă pentru continuarea analizei documentare.

	☐ Sunt necesare documente, informații și/sau clarificări suplimentare înainte de continuarea evaluării.

	☐ Documentația prezentată nu permite, la această etapă, continuarea evaluării tehnice.



	Observații / documente necesare:

	________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________



	G. ÎNCHIDEREA FIȘEI


	Funcția
	Numele și prenumele
	Semnătura
	Data

	Inspector desemnat / șeful echipei de evaluare, după caz
	
	
	

	Inspector , după caz
	
	
	



	Reprezentantul organizației – luare la cunoștință, după caz
	

	Numele și funcția
	

	Semnătura / Data
	



	Notă: Fișa se utilizează pentru verificarea preliminară a documentației aferente activităților NDT și nu substituie evaluarea tehnică a conformării. Documentele și înregistrările detaliate privind calificarea, instruirea, experiența, examinarea, capacitatea vizuală, certificarea, autorizarea de lucru, echipamentele și activitățile NDT trebuie să fie disponibile pentru verificarea AAC și pot fi examinate prin verificarea unor înregistrări și cazuri selectate în cadrul evaluării. Marcarea „N/A” se justifică atunci când neaplicabilitatea nu rezultă în mod evident din domeniul evaluat.

















[bookmark: _Toc242179115]ANEXA nr. 2 LISTA DE VERIFICARE AAC PENTRU EVALUAREA ACTIVITĂȚILOR NDT

	A. DATE GENERALE PRIVIND EVALUAREA

	Denumirea organizației
	

	Referința autorizării
	MD.145.________ / solicitant

	Referința dosarului / SIA GEAP, după caz
	

	Tipul evaluării
	☐ Autorizare inițială    ☐ Modificare    ☐ Supraveghere continuă

	Codul/referința auditului/evaluării
	

	Locația evaluată
	

	Data/perioada evaluării
	

	MOE – ediția/revizia
	

	Procedura internăscrisă privind calificarea și certificarea personalului NDT (Written Practice) – ediția/revizia
	



	B. DOMENIUL NDT EVALUAT

	Statutul activităților existente
	☐ D1 – Inspecții nedistructive    ☐ NDT în cursul lucrărilor de întreținere A/B/C    ☐ Alte inspecții nedistructive/specializate    ☐ Nu există activitate NDT aprobată



	Metoda
	Existentă
	Solicitată / modificată
	Tehnică / limitare
	Locație

	ET
	☐
	☐
	
	

	PT
	☐
	☐
	
	

	MT
	☐
	☐
	
	

	RT
	☐
	☐
	
	

	ST
	☐
	☐
	
	

	IRT
	☐
	☐
	
	

	UT
	☐
	☐
	
	

	Altele: __________
	☐
	☐
	
	



	Alte inspecții specializate evaluate
	☐ Boroscopie    ☐ Instrumente cu citire directă (direct-readout)    ☐ Altele: ____________________________



	C. ECHIPA AAC

	Funcția
	Numele și prenumele
	Semnătura

	Inspector AAC desemnat / șeful echipei de evaluare, după caz
	
	

	Inspector AAC
	
	

	Inspector AAC
	
	



	D. LISTA DE VERIFICARE

	Mod de completare
	C – conform; NC – neconform; N/A – neaplicabil. În coloana „Dovezi / observații” se indică documentul, revizia, pagina, înregistrarea, persoana intervievată sau altă dovadă obiectivă examinată.



	1. DOMENIUL ȘI DOCUMENTAȚIA ORGANIZAȚIEI

	Nr.
	Element verificat
	Referință
	Rezultat
	Dovezi / observații

	1.01
	Domeniul activităților NDT este identificat clar în MOE și corespunde domeniului solicitat/aprobat.
	145.A.70; MOE
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	1.02
	Pentru categoria D1-inspecții nedistructive, sunt identificate metodele NDT și, după caz, tehnicile, limitările și locațiile aplicabile.
	Formular 2/3 AAC; MOE
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	1.03
	Activitățile NDT efectuate în cursul lucrărilor de întreținere în cadrul categoriilor A, B sau C sunt identificate și controlate prin MOE, iar personalul utilizat îndeplinește cerințele aplicabile de calificare.
	145.A.30(f); 145.A.70; MOE
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	1.04
	Modificările care afectează domeniul sau capabilitatea NDT sunt identificate și gestionate în conformitate cu procedura aprobată în MOE și cu cerințele aplicabile privind modificările organizației.
	145.A.85; MOE
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	



	2. PROCEDURA INTERNĂ SCRISĂ NDT (NDT WRITTEN PRACTICE)

	Nr.
	Element verificat
	Referință
	Rezultat
	Dovezi / observații

	2.01
	Organizația dispune de o procedură internă scrisă privind calificarea și certificarea personalului NDT (NDT Written Practice), actuală și aprobată conform responsabilităților stabilite de organizație și validată tehnic de Nivelul 3.
	SM EN 4179:2026, pct. 4.1.1
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	2.02
	Procedura stabilește nivelurile de calificare/certificare utilizate, atribuțiile și responsabilitățile personalului, cerințele de instruire și experiență, precum și cerințele de certificare și recertificare. Procedura include sau face trimitere la programele de instruire NDT aplicabile.
	SM EN 4179:2026, pct. 4.1.1; 4.1.4
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	2.03
	Procedura stabilește cerințele privind capacitatea vizuală, expirarea, suspendarea, revocarea și restabilirea certificării, precum și procesul de verificare anuală a competenței tehnice.
	SM EN 4179:2026, pct. 4.1.1; 4.1.5; 8.3–8.6
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	2.04
	Procedura identifică tehnicile utilizate în cadrul fiecărei metode NDT și stabilește cerințele privind instruirea, experiența și examinarea suplimentară atunci când sunt introduse tehnici noi pentru personalul deja certificat.
	SM EN 4179:2026, pct. 4.1.3
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	2.05
	Procedura identifică persoanele sau organizațiile responsabile pentru administrarea examinărilor, administrarea programului de certificare și menținerea înregistrărilor de calificare și certificare, inclusiv locul de păstrare a acestora.
	SM EN 4179:2026, pct. 4.1.5–4.1.7
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	2.06
	Cerințele suplimentare stabilite de angajator sau de organizația de inginerie competentă, după caz, sunt incluse în procedura scrisă și nu reduc cerințele minime ale standardului aplicabil.
	SM EN 4179:2026, pct. 4.1.2
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	



	3. NIVELUL 3 RESPONSABIL (RESPONSIBLE LEVEL 3) ȘI CONTROLUL TEHNIC

	Nr.
	Element verificat
	Referință
	Rezultat
	Dovezi / observații

	3.01
	Organizația a desemnat în scris un Nivel 3 responsabil (Responsible Level 3) care acționează în numele angajatorului în domeniul calificării și certificării personalului NDT.
	SM EN 4179:2026, pct. 4.3.2
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	3.02
	Nivelul 3 responsabil deține certificare Level 3 valabilă pentru una sau mai multe metode NDT și dispune de cunoștințe corespunzătoare privind instrucțiunile, codurile, specificațiile, standardele, materialele, componentele, metodele și tehnicile NDT utilizate de organizație.
	SM EN 4179:2026, pct. 4.3.2
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	3.03
	Pentru metodele NDT care nu sunt acoperite prin certificarea Nivelului 3, funcțiile tehnice specifice Nivelului 3 sunt asigurate de personal Nivel 3 certificat în metoda aplicabilă. Examinatorii sunt desemnați separat pentru administrarea examinărilor, în metodele și limitele pentru care sunt calificați și desemnați.
	SM EN 4179:2026, pct. 4.3.2
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	3.04
	Nivelul 3 responsabil menține controlul general asupra programului de instruire și examinare NDT și asupra administrării sistemului de calificare și certificare, inclusiv prin desemnarea sau aprobarea examinatorilor, instructorilor și agențiilor externe utilizate.
	SM EN 4179:2026, pct. 4.3.2
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	3.05
	Funcțiile tehnice Level 3, inclusiv selectarea metodei/tehnicii și aprobarea pentru adecvare tehnică a procedurilor și instrucțiunilor de lucru NDT, sunt exercitate de personal Level 3 certificat în metoda aplicabilă și fără abatere de la metodele/tehnicile stabilite în datele de întreținere, cu excepția cazului în care acestea permit expres abaterea.
	SM EN 4179:2026, pct. 5.6
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	3.06
	În cazul în care funcția de Nivel 3 responsabil este asigurată printr-o agenție externă, utilizarea acesteia este documentată și adecvarea sa pentru funcțiile atribuite este demonstrată; certificarea personalului rămâne responsabilitatea angajatorului.
	SM EN 4179:2026, pct. 4.3.2; 4.3.3
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	



	4. PERSONALUL NDT – CALIFICARE, CERTIFICARE ȘI AUTORIZARE DE LUCRU

	Nr.
	Element verificat
	Referință
	Rezultat
	Dovezi / observații

	4.01
	Lista personalului NDT este actuală și permite identificarea, pentru fiecare persoană, a nivelului, metodei/tehnicii, statutului certificării și atunci când autorizarea de lucru este gestionată separat, a domeniului acesteia.
	145.A.30(f); SM EN 4179:2026; MOE / procedură internă scrisă NDT 
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	4.02
	Personalul care efectuează activități NDT este calificat și certificat pentru nivelul, metoda și/sau tehnica aplicabilă, în conformitate cu SM EN 4179:2026 și cu procedura scrisă a angajatorului.
	145.A.30(f); SM EN 4179:2026, pct. 5–8
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	4.03
	Instruirea și experiența personalului sunt corespunzătoare nivelului, metodei și tehnicii pentru care se solicită sau se deține certificarea și sunt documentate corespunzător.
	SM EN 4179:2026, pct. 6
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	4.04
	Examinările aplicabile calificării sau recertificării sunt efectuate, administrate și documentate în conformitate cu procedura scrisă și cu SM EN 4179:2026, de personal desemnat/calificat corespunzător pentru această funcție.
	SM EN 4179:2026, pct. 7
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	4.05
	Cerințele privind vederea de aproape și percepția culorilor sunt îndeplinite și se mențin în termenul aplicabil; examinările sunt efectuate și documentate în conformitate cu cerințele standardului și ale procedurii scrise.
	SM EN 4179:2026, pct. 7.1.2
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	4.06
	Certificarea personalului NDT este emisă de angajator și definește nivelul, metoda și/sau tehnica aplicabilă. În conformitate cu SM EN 4179:2026, certificarea include autorizarea de lucru (operating approval), cu excepția cazului în care procedura internă scrisă a organizației stabilește emiterea și gestionarea separată a acesteia. În acest din urmă caz, autorizarea de lucru este emisă de angajator și identifică domeniul și/sau sarcinile pentru care persoana este autorizată.
	SM EN 4179:2026, pct. 3.3; 3.27; 4.3.1; 8.1
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	4.07
	Personalul efectuează independent numai activitățile corespunzătoare nivelului, metodei/tehnicii și domeniului pentru care este certificat și atunci când este gestionată separat, autorizat pentru lucru.
	SM EN 4179:2026, pct. 5; procedură internă scrisă NDT
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	4.08
	Recertificarea și verificarea anuală a competenței tehnice sunt efectuate și documentate în termenele și condițiile stabilite de SM EN 4179:2026 și de procedura scrisă.
	SM EN 4179:2026, 8.5–8.6
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	4.09
	Expirarea, suspendarea, revocarea și restabilirea certificărilor sunt identificate, documentate și gestionate în conformitate cu procedura scrisă și cu cerințele aplicabile.
	SM EN 4179:2026, 8.3–8.4
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	4.10
	Înregistrările de calificare și certificare sunt complete, actualizate, păstrate conform procedurii scrise și disponibile pentru verificarea AAC.
	SM EN 4179:2026, 8.2
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	



	5. PROCEDURI NDT, INSTRUCȚIUNI DE LUCRU ȘI DATE TEHNICE

	Nr.
	Element verificat
	Referință
	Rezultat
	Dovezi / observații

	5.01
	Pentru metodele și tehnicile NDT utilizate sunt disponibile procedurile și/sau instrucțiunile de lucru aplicabile, corespunzătoare produselor și activităților incluse în domeniul evaluat.
	145.A.45; SM EN 4179:2026, pct. 3.31; 3.40; MOE
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	5.02
	Procedurile și instrucțiunile de lucru NDT sunt verificate și aprobate pentru adecvare tehnică de personal Level 3 certificat în metoda aplicabilă. Atunci când elaborarea unei instrucțiuni de lucru este efectuată de personal Level 2, în condițiile prevăzute de procedura scrisă, aceasta beneficiază de aprobarea finală a unui Level 3 certificat în metoda respectivă.
	SM EN 4179:2026, 5.5; 5.6
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	5.03
	Personalul are acces, la locul și în momentul efectuării lucrării, la datele de întreținere, procedurile și instrucțiunile de lucru aplicabile și actualizate.
	145.A.45; MOE
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	5.04
	Procedura și/sau instrucțiunea de lucru identifică, după caz, tehnica, parametrii de examinare, echipamentele/materialele necesare, criteriile de evaluare sau acceptare și modul de documentare a rezultatelor, în conformitate cu datele tehnice aplicabile.
	SM EN 4179:2026, pct. 3.40; datele de întreținere aplicabile
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	5.05
	Reviziile procedurilor, instrucțiunilor de lucru și datelor tehnice NDT sunt controlate, iar utilizarea documentelor neactualizate este prevenită.
	145.A.45; MOE
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	5.06
	Personalul Nivel 3 nu modifică și nu se abate de la metodele sau tehnicile NDT stabilite în datele de întreținere aplicabile, cu excepția cazului în care aceste date permit în mod expres o asemenea abatere.
	AMC 145.A.30(f)(3); 145.A.45
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	



	6. FACILITĂȚI, ECHIPAMENTE ȘI MATERIALE

	Nr.
	Element verificat
	Referință
	Rezultat
	Dovezi / observații

	6.01
	Facilitățile și condițiile de mediu sunt adecvate metodelor și activităților NDT desfășurate, inclusiv în ceea ce privește iluminarea, temperatura, contaminarea, zgomotul și, după caz, condițiile speciale prevăzute de datele tehnice aplicabile.
	145.A.25(a), (c); MOE; date tehnice aplicabile
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	6.02
	Organizația dispune de echipamentele, sculele, materialele și accesoriile necesare domeniului NDT evaluat, iar acestea sunt adecvate, disponibile și în stare corespunzătoare pentru utilizare.
	145.A.40(a); procedura NDT; date tehnice aplicabile
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	6.03
	Echipamentele de măsurare și testare care necesită control sunt identificate și supuse verificării, întreținerii și/sau calibrării, după caz, la intervalele stabilite, iar statutul și termenul de valabilitate sunt identificabile.
	145.A.40(b); AMC 145.A.40(b); MOE
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	6.04
	Blocurile și standardele de referință, probele, traductoarele/sondele și alte mijloace specifice metodei NDT, după caz, sunt adecvate, identificate și controlate în conformitate cu procedura NDT și datele tehnice aplicabile.
	145.A.40; procedura NDT; date tehnice aplicabile
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	6.05
	Materialele și consumabilele NDT sunt identificate și păstrate în condițiile aplicabile, iar termenele de valabilitate și condițiile de utilizare sunt controlate, după caz.
	145.A.25(d); procedura NDT; datele producătorului
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	6.06
	Echipamentele sau sculele expirate, defecte ori identificate ca fiind în afara toleranțelor sunt retrase din utilizare și controlate corespunzător; atunci când este necesar, organizația evaluează impactul asupra lucrărilor efectuate anterior.
	145.A.40(b); AMC 145.A.40(b); MOE
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	



	7. EFECTUAREA LUCRĂRILOR, RAPORTAREA ȘI TRASABILITATEA

	Nr.
	Element verificat
	Referință
	Rezultat
	Dovezi / observații

	7.01
	Lucrarea NDT selectată pentru verificare se încadrează în domeniul de autorizare și capabilitatea organizației, iar personalul care o efectuează acționează în limitele certificării și autorizării de lucru aplicabile.
	145.A.30(f); 145.A.48(a), (b); MOE; procedură internă scrisă NDT
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	7.02
	Lucrarea NDT este executată în baza unei comenzi de lucru, cartele de lucru sau a unui document echivalent care permite identificarea și corelarea cu datele de întreținere, procedura și/sau instrucțiunea de lucru NDT aplicabilă.
	145.A.45(e), (f); MOE
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	7.03
	Executarea activității, precum și interpretarea și evaluarea rezultatelor sunt efectuate de personal cu nivelul, metoda/tehnica și privilegiile corespunzătoare, iar rezultatele sunt evaluate în raport cu criteriile aplicabile.
	SM EN 4179:2026, pct. 5.4–5.6; procedura NDT; date tehnice aplicabile
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	7.04
	Raportul sau înregistrarea NDT permite identificarea lucrării efectuate, produsului/zonei examinate, metodei și tehnicii utilizate, datelor/procedurii aplicate, rezultatului, datei și persoanei care a efectuat și/sau evaluat activitatea și, după caz, a echipamentului utilizat.
	145.A.55(a)(1); MOE; procedura NDT
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	7.05
	Este asigurată trasabilitatea între comanda/task card-ul de întreținere, datele tehnice, procedura/instrucțiunea NDT, personalul implicat, echipamentele utilizate și rezultatul/raportul NDT.
	145.A.45; 145.A.55; MOE
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	7.06
	Pentru activitățile NDT desfășurate în baza categoriei D1, categoria D1 și metoda NDT respectivă sunt incluse în domeniul de autorizare, iar punerea în serviciu este efectuată de personalul de certificare pentru servicii specializate autorizat de organizație, utilizând Formularul 1 AAC sau un alt document de punere în serviciu, altul decât certificatul de punere în serviciu al aeronavei, definit în MOE și aprobat de AAC, în conformitate cu pct. 145.A.50.
	145.A.50; Formularul 3 AAC; MOE
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	7.07
	Pentru activitățile NDT efectuate în cursul lucrărilor de întreținere în cadrul categoriilor A, B sau C, rezultatul NDT este înregistrat și integrat în documentația lucrării, iar certificatul de punere în serviciu aferent întreținerii este emis de personalul de certificare autorizat corespunzător, conform MOE.
	145.A.30(f); 145.A.50(a), (b); 145.A.55; MOE
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	7.08
	Indicațiile sau rezultatele care depășesc limitele aplicabile, precum și lucrările incomplete sau limitările identificate ca urmare a examinării NDT, sunt documentate și comunicate corespunzător, iar punerea în serviciu este gestionată în conformitate cu cerințele aplicabile.
	145.A.50(c), (e); MOE; date tehnice aplicabile
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	



	8. AGENȚII EXTERNE, CONTRACTARE ȘI SUBCONTRACTARE

	Nr.
	Element verificat
	Referință
	Rezultat
	Dovezi / observații

	8.01
	Atunci când organizația utilizează o agenție externă (outside agency) pentru instruire, examinare, calificare sau funcții Level 3, adecvarea acesteia pentru funcțiile atribuite este evaluată și documentată.
	SM EN 4179:2026, pct. 4.3.3; 6.2.3
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	8.02
	Agenția externă furnizează organizației informațiile și dovezile necesare privind calificarea și, după caz, certificarea personalului care efectuează instruirea, examinarea sau funcțiile Level 3; Nivelul 3 responsabil verifică, după caz, că serviciile furnizate corespund cerințelor organizației.
	SM EN 4179:2026, pct. 6.1.2; 6.2.3
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	8.03
	Utilizarea unei agenții externe pentru calificare, examinare sau funcții Level 3 nu transferă responsabilitatea angajatorului pentru calificarea, certificarea și, după caz, autorizarea propriului personal NDT.
	SM EN 4179:2026, pct. 4.3.2; 4.3.3; 8.1
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	8.04
	Examinările aferente calificării personalului NDT sunt efectuate de persoane sau organizații aflate sub controlul general al unui NANDTB acceptat de AAC; în lipsa unui NANDTB național, este utilizat NANDTB-ul unui stat membru al Uniunii Europene acceptat de AAC.
	AMC 145.A.30(f)(4); SM EN 4179:2026
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	8.05
	Atunci când o activitate NDT de întreținere este contractată unei alte organizații care o efectuează în baza propriei autorizări, organizația verifică existența și valabilitatea autorizării, domeniul, metoda NDT și capabilitatea necesară pentru lucrarea contractată.
	145.A.205(a); MOE
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	8.06
	Atunci când activitatea NDT este subcontractată, organizația subcontractată desfășoară activitatea în cadrul domeniului de autorizare al organizației care subcontractează și sub controlul sistemului acesteia, în conformitate cu procedurile aprobate în MOE.
	145.A.75(b); 145.A.205(b); MOE
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	8.07
	Riscurile pentru siguranța aviației asociate contractării sau subcontractării activităților NDT sunt identificate și gestionate în cadrul sistemului de management al organizației, iar informațiile privind problemele de siguranță aferente activităților subcontractate sunt colectate și evaluate.
	145.A.200(a)(3); 145.A.202(d); 145.A.205(a)
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	8.08
	Contractele, acordurile, evaluările și celelalte înregistrări relevante privind activitățile NDT contractate sau subcontractate sunt controlate și păstrate în conformitate cu cerințele aplicabile.
	145.A.55(c); 145.A.205; MOE
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	


Notă: Utilizarea unei agenții externe (outside agency) în sensul SM EN 4179:2026 pentru instruire, examinare, calificare sau funcții Level 3 nu constituie, prin ea însăși, contractare ori subcontractare a unei activități de întreținere în sensul părții 145. Atunci când entitatea externă efectuează efectiv o activitate NDT de întreținere, se verifică suplimentar conformarea cu cerințele părții 145 privind contractarea sau subcontractarea, după caz.




	9. ALTE INSPECȚII SPECIALIZATE

	Nr.
	Element verificat
	Referință
	Rezultat
	Dovezi / observații

	9.01
	Pentru boroscopie și alte inspecții specializate pentru care standardul aplicabil nu impune certificarea personalului NDT conform SM EN 4179:2026, organizația a stabilit cerințe corespunzătoare privind instruirea, evaluarea competenței și autorizarea personalului pentru sarcinile atribuite.
	145.A.30(e), (f); MOE; date tehnice aplicabile
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	9.02
	Atunci când sunt utilizate instrumente cu citire directă (direct readout instruments), organizația a identificat activitățile respective și a stabilit cerințele de instruire, competență și autorizare a personalului, corespunzător sarcinii și echipamentului utilizat.
	SM EN 4179:2026, pct. 3.9; 8.1; 145.A.30(e), (f); MOE
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	9.03
	Pentru procesele NDT care utilizează echipamente parțial sau complet automatizate, un Nivel 3 certificat în metoda aplicabilă a evaluat etapele procesului și a stabilit care dintre acestea necesită cunoștințe și aptitudini NDT specifice și, în consecință, certificarea personalului la nivelul corespunzător.
	SM EN 4179, pct. 8.1
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	9.04
	Încadrarea activităților specializate și cerințele aplicabile personalului sunt definite în MOE și/sau în procedurile organizației și sunt conforme cu natura activității, datele de întreținere și standardele aplicabile.
	145.A.30(e), (f); 145.A.70; MOE
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	Pe baza rezultatului analizei documentare:

	Pentru modificări sau supraveghere continuă, analiza documentară și dovezile disponibile sunt suficiente pentru finalizarea evaluării, fără audit suplimentar.
	☐

	Este necesară efectuarea unui audit la facilitățile/locațiile organizației.
	☐

	Este necesară demonstrarea practică a capabilității pentru metoda/metodele și tehnica/tehnicile indicate mai jos.
	☐

	Sunt necesare documente, informații sau dovezi suplimentare înainte de continuarea evaluării.
	☐

	Metoda/tehnica, locația sau activitatea pentru care este necesară verificarea suplimentară:
________________________________________________________________________________________________________________________________

	Motivare / observații:
________________________________________________________________________________________________________________________________



	10. DEMONSTRAREA PRACTICĂ A CAPABILITĂȚII – DUPĂ CAZ

	Metoda
	

	Tehnica
	

	Personalul NDT evaluat
	

	Nivelul
	

	Certificarea / autorizarea de lucru (dacă este gestionată separat)
	

	Procedura / instrucțiunea de lucru
	

	Datele de întreținere aplicabile
	

	Echipamentul principal utilizat
	

	Locația
	

	Data
	



	Nr.
	Element observat
	Referință
	Rezultat
	Dovezi / Observații

	10.01
	Personalul observat este identificat, iar certificarea și autorizarea de lucru corespund metodei, tehnicii și sarcinii demonstrate.
	145.A.30(f); SM EN 4179:2026; procedura internă scrisă
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	10.02
	Înaintea începerii activității sunt disponibile și verificate documentația, datele tehnice, procedura/instrucțiunea de lucru, echipamentele și materialele necesare.
	145.A.40; 145.A.45; 145.A.48(a); MOE
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	10.03
	Pregătirea, verificarea și/sau standardizarea echipamentului și materialelor NDT se efectuează în conformitate cu procedura și instrucțiunile aplicabile.
	Procedura/instrucțiunea NDT; date tehnice aplicabile
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	10.04
	Metoda și tehnica NDT sunt aplicate în conformitate cu procedura/instrucțiunea de lucru, inclusiv respectarea parametrilor și etapelor aplicabile.
	145.A.45; 145.A.48; procedura/instrucțiunea NDT
	☐ C   ☐ NC   ☐ N/A
	

	10.05
	Interpretarea și evaluarea indicațiilor/rezultatelor sunt efectuate, după caz, de personal cu privilegiile corespunzătoare și în raport cu criteriile aplicabile.
	SM EN 4179:2026, pct. 5; date tehnice aplicabile
	
	

	10.06
	Rezultatul activității este documentat corespunzător și este asigurată trasabilitatea între lucrare, datele tehnice, personal, echipamente și raportul/înregistrarea NDT.
	145.A.55; MOE
	
	

	Concluzia demonstrației practice:

	Capabilitatea demonstrată
	☐
	

	Capabilitatea nu este demonstrată integral
	☐
	

	Sunt necesare verificări / dovezi suplimentare
	☐
	



	Notă
	Demonstrarea practică solicitată de AAC are ca scop confirmarea implementării procedurilor și a capabilității organizației și nu constituie examinare de calificare sau certificare a personalului NDT.



	E. NECONFORMITĂȚI / CONSTATĂRI

	Referința Formularului 6 AAC
	

	Rezultatul evaluării:

	Nu au fost identificate neconformități.
	☐

	Au fost identificate neconformități, consemnate în Formularul 6 AAC – Partea 4 „Lista neconformităților”.
	☐



	Nr.
	Referință checklist
	Codul constatării
	Nivel
	statut
	Observații

	1
	
	
	
	☐ corectată ☐ Necorectată
	

	2
	
	
	
	☐ corectată ☐ Necorectată
	

	3
	
	
	
	☐ corectată ☐ Necorectată
	


Notă: Marcarea rezultatului „NC” în lista de verificare identifică un element neconform în cadrul evaluării, dar nu substituie documentarea oficială a neconformității prin Formularul 6 AAC – Partea 4 „Lista neconformităților”. Neconformitățile se clasifică, se comunică, se gestionează și se închid în conformitate cu partea 145 și PIAC-AW-145.
	F. CONCLUZIA EVALUĂRII

	Concluzie
	☐ Organizația demonstrează conformarea și capabilitatea pentru întregul domeniu NDT evaluat.
☐ Organizația demonstrează conformarea și capabilitatea numai pentru domeniul identificat mai jos.
☐ Sunt necesare acțiuni corective și/sau dovezi suplimentare înainte de formularea concluziei finale.
☐ Conformarea și/sau capabilitatea pentru domeniul NDT evaluat nu au fost demonstrate.

	Metoda NDT
	

	Tehnica / limitarea
	

	Activitatea / produsul, după caz
	

	Locația
	

	Observații
	

	Limitări / condiții rezultate din evaluare, după caz:
	

	Neconformități care împiedică finalizarea favorabilă a evaluării, după caz:
Referința Formularului 6 AAC – Partea 4:
	

	Observații finale:
	



	G. ÎNCHIDEREA LISTEI DE VERIFICARE

	Funcția
	Numele și prenumele
	Semnătura
	Data

	Inspector AAC desemnat / șeful echipei de evaluare, după caz
	
	
	

	Inspector AAC
	
	
	

	Control/verificare internă, după caz
	
	
	



	Reprezentantul organizației – luare la cunoștință, după caz
	Numele și funcția: ______________________________________________
Semnătura: ____________________________     Data: ____ / ____ / ______



	Notă finală
	Notă finală: Lista de verificare se adaptează scopului și amplorii evaluării. Marcarea „N/A” se justifică atunci când neaplicabilitatea nu rezultă în mod evident din domeniul evaluat. Inspectorul AAC poate extinde verificările asupra unor cazuri și elemente selectate și poate solicita documente, înregistrări sau alte dovezi obiective suplimentare atunci când rezultatele verificării indică necesitatea aprofundării evaluării. Lista de verificare completată și dovezile obiective relevante se păstrează în dosarul de autorizare, modificare sau supraveghere al organizației, în conformitate cu procedurile interne AAC.
Semnătura reprezentantului organizației, atunci când este solicitată, confirmă luarea la cunoștință a rezultatului evaluării și nu reprezintă acceptarea sau renunțarea la dreptul organizației de a prezenta clarificări ori dovezi suplimentare în cadrul procesului aplicabil.
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